1. **Атриум и/или пассаж**
2. **Общественные Помещения более 50м2/ меньше 200 м.кв**
3. **Общественные Помещения более 50м2/ больше 200м.кв**
4. **Гардеробные (раздевалки) более 200м2**
5. **Производственные и складские помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4 или Г площадью 50 м2/ и более в зданиях IV степени огнестойкости больше 200м.кв**
6. **Производственные и складские помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4 или Г площадью 50 м2/ и более в зданиях IV степени огнестойкости меньше 50м.кв рядом помещение нет коридора**
7. **Производственные и складские помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4 или Г площадью 50 м2/ и более в зданиях IV степени огнестойкости меньше 200м.кв рядом нет помещения и коридора**
8. **Производственные и складские помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4 или Г площадью 50 м2/ и более в зданиях IV степени огнестойкости меньше 200м.кв рядом коридор, но нет помещения**
9. **Производственные и складские помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4 или Г площадью 50 м2/ и более в зданиях IV степени огнестойкости меньше 50м.кв рядом помещение и коридор**
10. **Производственные и складские помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4 или Г площадью 50 м2/ и более в зданиях IV степени огнестойкости высокостелажка более 200м.кв**
11. **Производственные и складские помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4 или Г площадью 50 м2/ и более в зданиях IV степени огнестойкости высокостелажка менее 200м.кв рядом нет коридора**
12. **Производственные и складские помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4 или Г площадью 50 м2/ и более в зданиях IV степени огнестойкости высокостелажка менее 200м.кв рядом коридор**
13. **Коридор цокольных (заглубленных менее 0,5 м) и наземных этажей жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м**
14. **Коридор подвал и цоколь (заглубленный более 0,5м) во всех зданиях**
15. **Коридор цокольных (заглубленных менее 0,5 м) и наземных этажей без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:**

**- производственных и складских категорий А, Б, В;**

**- общественных и административно-бытовых;**

**- многофункциональных**

1. **Объект культурного наследия СП388.**
2. **Шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками**
3. **Лифт для пожарных**
4. **Незадымляемая ЛК типа Н2**
5. **Тамбур шлюз перед незадымляемой ЛК Н3.**
6. **Тамбур шлюз перед лифтом в подземной автостоянке.**
7. **Тамбур-шлюз при внутренних технологических лестницах, предназначенных для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом**
8. **Тамбур шлюз на входах из коридоров в атриумы и пассажи с уровней подземных, подвальных и цокольных этажей**
9. **Тамбур шлюз перед незадымляемой лестничной клеткой типа Н2 в многофункциональных зданиях и комплексах высотой более 28 м, в жилых зданиях высотой более 75 м, в общественных зданиях высотой более 50 м**
10. **Тамбур шлюз отделяющий помещения для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок от помещений общественного назначения**
11. **Тамбур шлюз отделяющий помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок**
12. **Тамбур шлюз при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2**
13. **Тамбур-шлюз (лифтовой холл) при выходе из лифта в подвальные, подземные этажи**
14. **Зона безопасности МГН**
15. **Помещения, сообщающиеся с помещениями (тамбурами, ЛК), в которых предусмотрен подпор**