1. **а1** var\_a1 = **Атриум и/или пассаж**
2. **а3** var\_a3 = **Общественные Помещения более 50м2/ больше 200м.кв**
3. **а4** var\_a4 = **Гардеробные (раздевалки) более 200м2**
4. **а5** var\_a5 = **Производственные и складские помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4 или Г площадью 50 м2/ и более в зданиях IV степени огнестойкости больше 200м.кв**
5. **b1**  var\_b1 = **Производственные и складские помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4 или Г площадью 50 м2/ и более в зданиях IV степени огнестойкости высокостелажка более 200м.кв**
6. **b4** var\_b4 = **Коридор цокольных (заглубленных менее 0,5 м) и наземных этажей жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м**
7. **b5** var\_b5 **=** **Коридор подвал и цоколь (заглубленный более 0,5м) во всех зданиях**
8. **b6** var\_b6 **=** **Коридор цокольных (заглубленных менее 0,5 м) и наземных этажей без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:**

**- производственных и складских категорий А, Б, В;**

**- общественных и административно-бытовых;**

**- многофункциональных**

1. **b7** var\_b7**Объект культурного наследия** **СП388.**
2. **b8** var\_b8**Шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками**
3. **b9** var\_b9 **Лифт для пожарных**
4. **c1** var\_c1**Незадымляемая ЛК типа Н2**
5. **c2** var\_c2**Тамбур шлюз перед незадымляемой ЛК Н3**
6. **c3** var\_c3**Тамбур шлюз перед лифтом в подземной автостоянке**
7. **c4** var\_c4**Тамбур-шлюз при внутренних технологических лестницах, предназначенных для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом**
8. **c5** var\_c5**Тамбур шлюз на входах из коридоров в атриумы и пассажи с уровней подземных, подвальных и цокольных этажей**
9. **c6** var\_c6**Тамбур шлюз перед незадымляемой лестничной клеткой типа Н2 в многофункциональных зданиях и комплексах высотой более 28 м, в жилых зданиях высотой более 75 м, в общественных зданиях высотой более 50 м**
10. **c7** var\_c7**Тамбур шлюз отделяющий помещения для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок от помещений общественного назначения**
11. **c8** var\_c8**Тамбур шлюз отделяющий помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок**
12. **c9** var\_c9**Тамбур шлюз при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2**
13. **d1** var\_d1**Тамбур-шлюз (лифтовой холл) при выходе из лифта в подвальные, подземные этажи**
14. **d2** var\_d2**Зона безопасности МГН**
15. **d3** var\_d3**Помещения, сообщающиеся с помещениями (тамбурами, ЛК), в которых предусмотрен подпор**