1. **а1** var\_a1 = **Атриум и/или пассаж**
2. **а2** var\_a2 = **Общественные Помещения более 50м2/ меньше 200 м.кв**
3. **а3** var\_a3 = **Общественные Помещения более 50м2/ больше 200м.кв**
4. **а4** var\_a4 = **Гардеробные (раздевалки) более 200м2**
5. **а5** var\_a5 = **Производственные и складские помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4 или Г площадью 50 м2/ и более в зданиях IV степени огнестойкости больше 200м.кв**
6. **а6** var\_a6 = **Производственные и складские помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4 или Г площадью 50 м2/ и более в зданиях IV степени огнестойкости меньше 50м.кв рядом помещение нет коридора**
7. **а7**  var\_a7 = **Производственные и складские помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4 или Г площадью 50 м2/ и более в зданиях IV степени огнестойкости меньше 200м.кв рядом нет помещения и коридора**
8. **а8** var\_a8 = **Производственные и складские помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4 или Г площадью 50 м2/ и более в зданиях IV степени огнестойкости меньше 200м.кв рядом коридор, но нет помещения**
9. **а9**  var\_a9 = **Производственные и складские помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4 или Г площадью 50 м2/ и более в зданиях IV степени огнестойкости меньше 50м.кв рядом помещение и коридор**
10. **b1**  var\_b1 = **Производственные и складские помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4 или Г площадью 50 м2/ и более в зданиях IV степени огнестойкости высокостелажка более 200м.кв**
11. **b2**  var\_b2 = **Производственные и складские помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4 или Г площадью 50 м2/ и более в зданиях IV степени огнестойкости высокостелажка менее 200м.кв рядом нет коридор**
12. **b3**  var\_b3 = **Производственные и складские помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4 или Г площадью 50 м2/ и более в зданиях IV степени огнестойкости высокостелажка менее 200м.кв рядом коридор**
13. **b4** var\_b4 = **Коридор цокольных (заглубленных менее 0,5 м) и наземных этажей жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м**
14. **b5** var\_b5 **=** **Коридор подвал и цоколь (заглубленный более 0,5м) во всех зданиях**
15. **b6** var\_b6 **=** **Коридор цокольных (заглубленных менее 0,5 м) и наземных этажей без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:**

**- производственных и складских категорий А, Б, В;**

**- общественных и административно-бытовых;**

**- многофункциональных**

1. **b7** var\_b7**Объект культурного наследия** **СП388.**
2. **b8** var\_b8**Шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками**
3. **b9** var\_b9 **Лифт для пожарных**
4. **c1** var\_c1**Незадымляемая ЛК типа Н2**
5. **c2** var\_c2**Тамбур шлюз перед незадымляемой ЛК Н3**
6. **c3** var\_c3**Тамбур шлюз перед лифтом в подземной автостоянке**
7. **c4** var\_c4**Тамбур-шлюз при внутренних технологических лестницах, предназначенных для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом**